直接執行 6.7.16\_ble\_add-on.bts，然後執行 BLE\_Con\_Lch(2402).txt，無訊號輸出!!





先執行 6.7.16\_bt\_spec\_4.1.bts，再執行 6.7.16\_ble\_add-on.bts，然後執行 BLE\_Con\_Lch(2402).txt，會呈現低功率的狀態!!





先執行 6.7.16\_bt\_spec\_4.1.bts，再執行 6.7.16\_ble\_add-on.bts，然後執行 3ER\_Mch(2440MHz).txt，會是正常的狀態!!



若是執行 80\_BLETx(80~83) 就會試 FAILED 的顯示

