|  |
| --- |
| DEMO\_CONFIG100 |
| Measuring(m) | Actual (m) |  |
| 9.64 | 10 |  |
| 18.33 | 19 |  |
| 19.5 | 20 |  |
| 27.2 | 28 |  |
| 28.13 | 29 |  |
| 29.05 | 30 |  |
| 42.5 | 44 |  |
| 43.67 | 45 |  |
| 47.38 | 49 |  |
| 48.54 | 50 |  |
| 56.18 | 58 |  |
| 56.92 | 59 |  |
| 58.3 | 60 |  |
| 65.72 | 68 |  |
| 66.67 | 69 |  |
| 71.54 | 74 |  |
| 72.5 | 75 |  |
| 77.16 | 80 |  |
| 94.87 | 98 |  |
| 95.71 | 99 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |