【Notice】本说明旨在快速实现基于SPI单核和多核boot例程，全部为操作指南，不含原理性解释

多核boot指南：(以4核boot为例)

1.打开spi_boot_suit\2_ledtestprj\LedTest\667x 下的4个测试工程，成功编译并生成4个.out文件，
   
   生成.out 文件必须命名为simple0.out 、simple1.out、 simple2.out 以及simple3.out

2. 将4个.out文件拷贝到spi_boot_suit\1_utilities\multicore_boot_4cores路径下，双击spiboot_multi_4cores.bat批处理文件，开始生成文件，得到spirom_le.dat

3. 将evm板调成no-boot 模式，拨码开关对应 SW3~SW6 1000  0000  0000  1100 （0 对应on  1对应off）

4. 打开MCSDK自带的nor-writer工程，将工程bin文件夹下的nor_writer_input.txt 打开，修改输入文件名为spirom_le.dat 并将spirom_le.dat拷贝到mcsdk_xxxx\tools\writer\nor\evmc667xl\bin路径下

5. 链接工程，等PC指针停在main函数入口，打开view--memory browser，输入0x80000000，load memory 选择spirom_le.dat，（自动）勾上Use the header...  
   再次确认start address 为0x80000000，length为spirom_le.dat的长度（单位是word） 开始往DDR里灌数。
   
6. 烧写工程run，注意console输出  显示与length长度大小相同的文件烧入flash，则烧写成功，此时单位是字节。

   [C66xx_0] Flashing sector 1 (65536 bytes of 121920)
   [C66xx_0] Reading and verifying sector 0 (0 bytes of 121920)
   [C66xx_0] Reading and verifying sector 1 (65536 bytes of 121920)
   [C66xx_0] NOR programming completed successfully
   
7.将evm修改拨码开关为spi-boot模式，SW3~SW6：1011  0000  0010  1000 （0 对应on  1对应off）




单核boot 与4核boot 类似，将核0的.out文件更名为simple.out 拷贝到singlecore_boot 下即可，其他类似。 
