- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x

Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - s -

- SAR_A2DMeasParamSet() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_chanClose() : csl_sar.h , csl_sar.c
- SAR_chanConfig() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_chanCycSet() : csl_sar.h , csl_sar.c
- SAR_chanInit() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_chanOpen() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_chanSetup() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_deInit() : csl_sar.h , csl_sar.c
- SAR_EVENT : csl_intc.h
- SAR_getConfig() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_getStatus() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_GPODirSet() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_Handle : csl_sar.h
- SAR_init() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_readData() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_startConversion() : csl_sar.c , csl_sar.h
- SAR_stopConversion() : csl_sar.h , csl_sar.c
- SD_configurePullup() : csl_mmcsd.c , csl_mmcsd.h
- SD_getCardCsd() : csl_mmcsd.c , csl_mmcsd.h
- SD_sendAllCID() : csl_mmcsd.c , csl_mmcsd.h
- SD_sendRca() : csl_mmcsd.c , csl_mmcsd.h
- SD_setBusWidth() : csl_mmcsd.c , csl_mmcsd.h
- SDIO_clearResponse() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_close() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_config() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_deselectCard() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_detectCard() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_eventDisable() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_eventEnable() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_getRca() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_getResponse() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_getSdioStatus() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_getStatus() : csl_sdio.h , csl_sdio.c
- SDIO_init() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_initCard() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_open() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_readBlocks() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_readBytes() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_readSingleByte() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_readWaitDisable() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_readWaitEnable() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_resetCard() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_selectCard() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_sendCommand() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_setClock() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_setEndianMode() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_writeBlocks() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_writeBytes() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SDIO_writeSingleByte() : csl_sdio.c , csl_sdio.h
- SINT30_EVENT : csl_intc.h
- SINT31_EVENT : csl_intc.h
- SPI_ACTIVE : csl_spi.h
- SPI_ChipSelPol : csl_spi.h
- SPI_CLK_PH_FALL_EDGE : csl_spi.h
- SPI_CLK_PH_RISE_EDGE : csl_spi.h
- SPI_CLKP_HIGH_AT_IDLE : csl_spi.h
- SPI_CLKP_LOW_AT_IDLE : csl_spi.h
- SPI_ClkPh : csl_spi.h
- SPI_ClkPolarity : csl_spi.h
- SPI_close() : csl_spi.c , csl_spi.h
- SPI_Command : csl_spi.h
- SPI_config() : csl_spi.c , csl_spi.h
- SPI_CS_NUM_0 : csl_spi.h
- SPI_CS_NUM_1 : csl_spi.h
- SPI_CS_NUM_2 : csl_spi.h
- SPI_CS_NUM_3 : csl_spi.h
- SPI_CS_NUM_INVALID : csl_spi.h
- SPI_CSP_ACTIVE_HIGH : csl_spi.h
- SPI_CSP_ACTIVE_LOW : csl_spi.h
- SPI_DATA_DLY_0 : csl_spi.h
- SPI_DATA_DLY_1 : csl_spi.h
- SPI_DATA_DLY_2 : csl_spi.h
- SPI_DATA_DLY_3 : csl_spi.h
- SPI_DATA_DLY_UNKNOWN : csl_spi.h
- SPI_DataDly : csl_spi.h
- SPI_dataTransaction() : csl_spi.h , csl_spi.c
- SPI_deInit() : csl_spi.c , csl_spi.h
- SPI_DISABLE : csl_spi.h
- SPI_ENABLE : csl_spi.h
- SPI_EVENT : csl_intc.h
- SPI_FRAME_IRQ_DISABLE : csl_spi.h
- SPI_FRAME_IRQ_ENABLE : csl_spi.h
- SPI_FrameCntEnb : csl_spi.h
- SPI_HwMode : csl_spi.h
- SPI_init() : csl_spi.h , csl_spi.c
- SPI_Instance : csl_spi.h
- SPI_INTERRUPT_MODE : csl_spi.h
- SPI_MAX_WORD_LEN : csl_spi.h
- SPI_open() : csl_spi.h , csl_spi.c
- SPI_OperMode : csl_spi.h
- SPI_POLLING_MODE : csl_spi.h
- SPI_read() : csl_spi.h , csl_spi.c
- SPI_READ : csl_spi.h
- SPI_READ_CMD : csl_spi.h
- SPI_RSVD1_CMD : csl_spi.h
- SPI_RSVD_CMD : csl_spi.h
- SPI_WORD_IRQ_DISABLE : csl_spi.h
- SPI_WORD_IRQ_ENABLE : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_1 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_10 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_11 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_12 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_13 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_14 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_15 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_16 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_17 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_18 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_19 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_2 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_20 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_21 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_22 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_23 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_24 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_25 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_26 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_27 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_28 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_29 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_3 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_30 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_31 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_32 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_4 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_5 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_6 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_7 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_8 : csl_spi.h
- SPI_WORD_LENGTH_9 : csl_spi.h
- SPI_WordCntEnb : csl_spi.h
- SPI_WordLen : csl_spi.h
- SPI_write() : csl_spi.c , csl_spi.h
- SPI_WRITE : csl_spi.h
- SPI_WRITE_CMD : csl_spi.h
- sysCtrlRegs : csl_usbAux.h , csl_usb.c