测试条件：

1，CH1：CSA(B) ; CH2：CAOA(B)；

2，负载：187W；

CSA+CAOA CSB+CAOB

 

 