1-1,下图是主板在轻载时，平均抓10笔PWM波形，有4笔会出现High-Low MOS,同时打开的情况，剩余6笔波形OK

注：NIKO MOS VGS MAX:2.3V，High-Low MOS有shot through的情况存在



1-2, 下图是主板在轻载时，剩余 6笔High-Low MOS开关波形



2,下图是S0 idle模式下量测的波形，波形无异常





