
3101 配置


您好，目前在用TLV320AIC3101EVM-PDK测试TLV320AIC3101de 性能，但是在lineout处没有输出，测试方法如下：

板子上的跳冒按照指导手册上的默认设置进行设置的


1. 在连接器J6 1N1L\_P/M和J14 1N1R\_P/M处输入差分信号，输入的正弦信号的幅度为0.707Vrms,1khz.板子连接状态为




1. 寄存器设置为：
2. audio input/ADC




1. bypass paths




1. Audio interface




1. Clock




1. Agc




1. Filters




1. DAC/LINE OUTPUTS



1. OUTPUT STAGE Configuration



1. High power outputs



1. SW2 设置

