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将输入接地，从第一级到第三级的输出如图：
[image: IMG20260929092951]
[image: IMG20260929093233][image: IMG20260929093159]
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将第二级增益改大，与第一级断开，输入接地，测量到的输出波形：
[image: IMG20260929103614]
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