

说明：

1.油门1电压信号：要采样的电压信号，他的参考地是GND.

2.A\_油门1\_MCU:MCU的ADC引脚.

3.B5VSYS也是给MCU供电的网络，参考地是GND.

4.HGND只是在图上相连接了，在外面没有任何连接。