我是想采集几个40M范围内的的瞬态电压信号，单端输入，信号波形如下图所示。

由于采样好几个信号，每个信号的电压范围不一样，有大的是3.5kV，有小的就是10V左右，我是都打算采用同一款电路，基本原理就是先分压，再放大，在进入ADC的原理。电路也是参考官网TIDA-00499的设计。电路图如下所示。

我是想通过更改R1电阻值的大小，来适用于不同幅值的电压输入信号。比如输入电压高达3.5KV的时候，R1为2500k ，10V输入的时候，R1为6k。但是我发现仿真的时候波形不好。如下图箭头所示。不知道什么原因造成的。

还有一个问题是，我看TIDA-00499原设计有很多电容，我这个电路为了达到高带宽，我把电容都去掉了，但我实际还想加一些电容上去，但是不知道怎么设计电容的值。

官网有个TI外国技术支持说我这个电路不对称了，不能用。我不太理解。如果真像他说的不对称了，该怎么调整现在的电路？