******************************************************************************
             TMS320C2000 Linker PC v22.6.1                     
******************************************************************************
>> Linked Mon Nov 20 07:47:31 2023

OUTPUT FILE NAME:   <gpio_ex2_toggle.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "code_start"  address: 00080000


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  BOOT_RSVD             00000002   00000126  00000000  00000126  RWIX
  RAMM0                 00000128   000002d8  00000000  000002d8  RWIX
  RAMM1                 00000400   000003f8  00000200  000001f8  RWIX
  RAMLS0                00008000   00002000  00000a59  000015a7  RWIX
  RAMLS1                0000a000   00001ff8  00000000  00001ff8  RWIX
  BEGIN                 00080000   00000002  00000002  00000000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_0_7   00080002   00001ffe  000000f6  00001f08  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_8_15  00082000   00002000  00002000  00000000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_16_23 00084000   00002000  00000716  000018ea  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_24_31 00086000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_32_39 00088000   00002000  000004d6  00001b2a  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_40_47 0008a000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_48_55 0008c000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_56_63 0008e000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_64_71 00090000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_72_79 00092000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_80_87 00094000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_88_95 00096000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_96_10 00098000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_104_1 0009a000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_112_1 0009c000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC_120_1 0009e000   00001ff0  00000000  00001ff0  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
codestart 
*          0    00080000    00000002     
                  00080000    00000002     f280013x_codestartbranch.obj (codestart)

.cinit     0    000800d8    00000028     
                  000800d8    00000015     (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
                  000800ed    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  000800ee    00000006     (__TI_handler_table)
                  000800f4    00000004     (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
                  000800f8    00000008     (__TI_cinit_table)

.reset     0    003fffc0    00000000     DSECT

.stack     0    00000400    00000200     UNINITIALIZED
                  00000400    00000200     --HOLE--

.bss       0    00008000    00000970     UNINITIALIZED
                  00008000    00000320     gpio_ex2_toggle.obj (.bss:test)
                  00008320    00000320     gpio_ex2_toggle.obj (.bss:testVolInv)
                  00008640    00000320     gpio_ex2_toggle.obj (.bss:testcurrent)
                  00008960    00000010     gpio_ex2_toggle.obj (.bss)

.init_array 
*          0    00080008    00000000     UNINITIALIZED

.data      0    00008a3e    0000001b     UNINITIALIZED
                  00008a3e    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.data:_lock)
                  00008a40    00000010     gpio_ex2_toggle.obj (.data)
                  00008a50    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : exit.c.obj (.data)
                  00008a56    00000002                            : _lock.c.obj (.data:_unlock)
                  00008a58    00000001                            : errno.c.obj (.data)

.TI.ramfunc 
*          0    00080008    000000ce     RUN ADDR = 00008970
                  00080008    00000036     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_initModule)
                  0008003e    00000022     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_setWaitstates)
                  00080060    00000018     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_disableCache)
                  00080078    00000017     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_disablePrefetch)
                  0008008f    00000017     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enableCache)
                  000800a6    00000016     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enableECC)
                  000800bc    00000016     flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_enablePrefetch)
                  000800d2    00000004     sysctl.obj (.TI.ramfunc)

.text.1    0    00082000    00002000     
                  00082000    0000067c     rts2800_fpu32_eabi.lib : k_rem_pio2.c.obj (.text)
                  0008267c    00000431                            : e_rem_pio2.c.obj (.text)
                  00082aad    0000017f     gpio_ex2_toggle.obj (.text:adcA1ISR)
                  00082c2c    0000013e     sysctl.obj (.text:SysCtl_setClock)
                  00082d6a    00000125     rts2800_fpu32_eabi.lib : k_sin.c.obj (.text)
                  00082e8f    0000011e     PWMConfigure.obj (.text:PWM_Configure)
                  00082fad    00000113     rts2800_fpu32_eabi.lib : k_cos.c.obj (.text)
                  000830c0    000000ea     sysctl.obj (.text:SysCtl_isPLLValid)
                  000831aa    000000e8     rts2800_fpu32_eabi.lib : s_floor.c.obj (.text)
                  00083292    000000cb                            : s_sin.c.obj (.text)
                  0008335d    000000a9                            : s_scalbn.c.obj (.text)
                  00083406    000000a3     gpio.obj (.text:GPIO_setAnalogMode)
                  000834a9    0000009c     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_add28.asm.obj (.text)
                  00083545    00000088                            : fs_div28.asm.obj (.text)
                  000835cd    00000083                            : fd_mpy28.asm.obj (.text)
                  00083650    00000075     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setADCTriggerSource)
                  000836c5    00000073     sysctl.obj (.text:DCC_setCounterSeeds)
                  00083738    0000006e     device.obj (.text:Device_enableAllPeripherals)
                  000837a6    0000006d     AdcConfigure.obj (.text:ADC_Configure)
                  00083813    00000065     sysctl.obj (.text:SysCtl_getClock)
                  00083878    0000005b     device.obj (.text:Device_init)
                  000838d3    00000052     gpio.obj (.text:GPIO_setPadConfig)
                  00083925    0000004f     gpio_ex2_toggle.obj (.text:main)
                  00083974    0000004b     adc.obj (.text:ADC_setOffsetTrimAll)
                  000839bf    00000045     sysctl.obj (.text:SysCtl_pollX1Counter)
                  00083a04    00000042     sysctl.obj (.text:SysCtl_selectOscSource)
                  00083a46    00000040     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setActionQualifierAction)
                  00083a86    0000003f     PWMConfigure.obj (.text:PWM_Port_Init)
                  00083ac5    0000003e     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode)
                  00083b03    0000003d     interrupt.obj (.text:Interrupt_initModule)
                  00083b40    0000003d     sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTAL)
                  00083b7d    0000003a     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setADCTriggerEventPrescale)
                  00083bb7    00000037     gpio.obj (.text:GPIO_setInterruptPin)
                  00083bee    00000037     gpio.obj (.text:GPIO_setPinConfig)
                  00083c25    00000037     gpio.obj (.text:GPIO_setQualificationMode)
                  00083c5c    00000037     interrupt.obj (.text:Interrupt_enable)
                  00083c93    00000036     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setupSOC)
                  00083cc9    00000031     gpio.obj (.text:GPIO_setDirectionMode)
                  00083cfa    00000031     gpio_ex2_toggle.obj (.text:xint1ISR)
                  00083d2b    00000030     gpio.obj (.text:XBAR_setInputPin)
                  00083d5b    00000030     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_lzss.c.obj (.text:decompress:lzss)
                  00083d8b    0000002f     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setInterruptSource)
                  00083dba    0000002e     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setInterruptSOCTrigger)
                  00083de8    0000002b     rts2800_fpu32_eabi.lib : autoinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit)
                  00083e13    0000002a                            : fd_cmp28.asm.obj (.text)
                  00083e3d    00000029                            : exit.c.obj (.text)
                  00083e66    00000027     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_isBaseValid)
                  00083e8d    00000027     gpio_ex2_toggle.obj (.text:EPWM_isBaseValid)
                  00083eb4    00000027     PWMConfigure.obj (.text:GPIO_writePin)
                  00083edb    00000027     gpio_ex2_toggle.obj (.text:GPIO_writePin)
                  00083f02    00000024     sysctl.obj (.text:DCC_enableSingleShotMode)
                  00083f26    00000024     rts2800_fpu32_eabi.lib : s_copysign.c.obj (.text)
                  00083f4a    00000023     PWMConfigure.obj (.text:DisablePWMOut)
                  00083f6d    00000023     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_tofsfpu32.asm.obj (.text)
                  00083f90    00000022     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setCounterCompareValue)
                  00083fb2    00000022     gpio_ex2_toggle.obj (.text:EPWM_setCounterCompareValue)
                  00083fd4    00000022     rts2800_fpu32_eabi.lib : i_div28.asm.obj (.text)
                  00083ff6    0000000a     sysctl.obj (.text:ASysCtl_getExtROscStatus)

.text.2    0    00084000    00000716     
                  00084000    00000021     AdcConfigure.obj (.text:ADC_disableContinuousMode)
                  00084021    00000021     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_toi28.asm.obj (.text)
                  00084042    00000020     AdcConfigure.obj (.text:ADC_enableInterrupt)
                  00084062    00000020     sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTALSingleEnded)
                  00084082    0000001f     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_tol28.asm.obj (.text)
                  000840a1    0000001e     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setSOCPriority)
                  000840bf    0000001e     sysctl.obj (.text:DCC_setCounter0ClkSource)
                  000840dd    0000001e     sysctl.obj (.text:DCC_setCounter1ClkSource)
                  000840fb    0000001e     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setPhaseShift)
                  00084119    0000001e     interrupt.obj (.text:Interrupt_initVectorTable)
                  00084137    0000001d     gpio_ex2_toggle.obj (.text:ADC_getInterruptOverflowStatus)
                  00084154    0000001d     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_enableSyncOutPulseSource)
                  00084171    0000001d     boardtest.obj (.text:myGPIOOutput0test_init)
                  0008418e    0000001d     rts2800_fpu32_eabi.lib : memcpy.c.obj (.text)
                  000841ab    0000001c     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_disableADCTrigger)
                  000841c7    0000001c     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_enableADCTrigger)
                  000841e3    0000001c     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setClockPrescaler)
                  000841ff    0000001c     rts2800_fpu32_eabi.lib : fs_tofdfpu32.asm.obj (.text)
                  0008421b    0000001c                            : l_tofd28.asm.obj (.text)
                  00084237    0000001b     AdcConfigure.obj (.text:ADC_Port_Init)
                  00084252    0000001a     AdcConfigure.obj (.text:ASysCtl_setAnalogReference1P65)
                  0008426c    0000001a     sysctl.obj (.text:SysCtl_getLowSpeedClock)
                  00084286    00000018     AdcConfigure.obj (.text:ASysCtl_setAnalogReferenceInternal)
                  0008429e    00000018     rts2800_fpu32_eabi.lib : ll_aox28.asm.obj (.text)
                  000842b6    00000017     PWMConfigure.obj (.text:InverterPositive)
                  000842cd    00000017     device.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  000842e4    00000017     gpio_ex2_toggle.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  000842fb    00000017     sysctl.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  00084312    00000017     rts2800_fpu32_eabi.lib : boot28.asm.obj (.text)
                  00084329    00000016     gpio_ex2_toggle.obj (.text:ADC_readResult)
                  0008433f    00000016     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setInterruptPulseMode)
                  00084355    00000016     AdcConfigure.obj (.text:ADC_setPrescaler)
                  0008436b    00000016     sysctl.obj (.text:DCC_disableDoneSignal)
                  00084381    00000016     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setSyncInPulseSource)
                  00084397    00000016     interrupt.obj (.text:Interrupt_defaultHandler)
                  000843ad    00000016     PWMConfigure.obj (.text:InverterNegative)
                  000843c3    00000016     PWMConfigure.obj (.text:InverterStop)
                  000843d9    00000016     sysctl.obj (.text:SysCtl_setIntOSC2_Mode)
                  000843ef    00000015     AdcConfigure.obj (.text:ADC_disableBurstMode)
                  00084404    00000015     sysctl.obj (.text:DCC_clearDoneFlag)
                  00084419    00000015     sysctl.obj (.text:DCC_clearErrorFlag)
                  0008442e    00000015     sysctl.obj (.text:DCC_disableErrorSignal)
                  00084443    00000014     gpio_ex2_toggle.obj (.text:ADC_clearInterruptOverflowStatus)
                  00084457    00000014     AdcConfigure.obj (.text:ADC_clearInterruptStatus)
                  0008446b    00000014     gpio_ex2_toggle.obj (.text:ADC_clearInterruptStatus)
                  0008447f    00000014     sysctl.obj (.text:DCC_disableModule)
                  00084493    00000014     sysctl.obj (.text:DCC_enableModule)
                  000844a7    00000014     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setTimeBaseCounterMode)
                  000844bb    00000014     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setTimeBasePeriod)
                  000844cf    00000014     PWMConfigure.obj (.text:GPIO_isPinValid)
                  000844e3    00000014     gpio.obj (.text:GPIO_isPinValid)
                  000844f7    00000014     gpio_ex2_toggle.obj (.text:GPIO_isPinValid)
                  0008450b    00000014     sysctl.obj (.text:SysCtl_setPLLSysClk)
                  0008451f    00000013     AdcConfigure.obj (.text:ADC_enableConverter)
                  00084532    00000013     AdcConfigure.obj (.text:ADC_isBaseValid)
                  00084545    00000013     gpio_ex2_toggle.obj (.text:ADC_isBaseValid)
                  00084558    00000013     PWMConfigure.obj (.text:Inverter_GPIO_Init)
                  0008456b    00000013     realy.obj (.text:Realy_GPIO_Init)
                  0008457e    00000013     gpio.obj (.text:XBAR_isBaseValid)
                  00084591    00000012     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_setTimeBaseCounter)
                  000845a3    00000011     PWMConfigure.obj (.text:EPWM_enablePhaseShiftLoad)
                  000845b4    00000010     sysctl.obj (.text:DCC_isBaseValid)
                  000845c4    00000010     flash.obj (.text:Flash_isCtrlBaseValid)
                  000845d4    00000010     flash.obj (.text:Flash_isECCBaseValid)
                  000845e4    00000010     gpio_ex2_toggle.obj (.text:GPIO_setInterruptType)
                  000845f4    0000000f     gpio_ex2_toggle.obj (.text:Interrupt_register)
                  00084603    0000000f     PWMConfigure.obj (.text:PWM_GPIO_Init)
                  00084612    0000000e     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_sub28.asm.obj (.text)
                  00084620    0000000d     interrupt.obj (.text:Interrupt_disableGlobal)
                  0008462d    0000000d     interrupt.obj (.text:Interrupt_enableGlobal)
                  0008463a    0000000d     device.obj (.text:SysCtl_setLowSpeedClock)
                  00084647    0000000c     realy.obj (.text:Realy_Port_Init)
                  00084653    0000000c     rts2800_fpu32_eabi.lib : args_main.c.obj (.text)
                  0008465f    0000000b     AdcConfigure.obj (.text:ASYSCTL_init)
                  0008466a    0000000b     PWMConfigure.obj (.text:EnablePWMOut)
                  00084675    0000000b     sysctl.obj (.text:SysCtl_isMCDClockFailureDetected)
                  00084680    0000000a     AdcConfigure.obj (.text:Adc_GPIO_Init)
                  0008468a    0000000a     interrupt.obj (.text:Interrupt_illegalOperationHandler)
                  00084694    0000000a     interrupt.obj (.text:Interrupt_nmiHandler)
                  0008469e    00000009     gpio_ex2_toggle.obj (.text:GPIO_enableInterrupt)
                  000846a7    00000009     boardtest.obj (.text:PinMuxtest_init)
                  000846b0    00000009     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.text)
                  000846b9    00000009                            : fd_neg28.asm.obj (.text)
                  000846c2    00000008     device.obj (.text:SysCtl_disableWatchdog)
                  000846ca    00000008     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none)
                  000846d2    00000008     f280013x_codestartbranch.obj (.text)
                  000846da    00000007     AdcConfigure.obj (.text:ASysCtl_disableTemperatureSensor)
                  000846e1    00000007     device.obj (.text:ASysCtl_lockVREG)
                  000846e8    00000007     boardtest.obj (.text:Boardtest_init)
                  000846ef    00000007     sysctl.obj (.text:SysCtl_resetMCD)
                  000846f6    00000007     device.obj (.text:__error__)
                  000846fd    00000007     rts2800_fpu32_eabi.lib : memset.c.obj (.text)
                  00084704    00000006     gpio_ex2_toggle.obj (.text:Interrupt_clearACKGroup)
                  0008470a    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI)
                  00084710    00000003     boardtest.obj (.text:GPIOtest_init)
                  00084713    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : pre_init.c.obj (.text)
                  00084715    00000001                            : startup.c.obj (.text)

.const.1   0    00088000    000002fe     
                  00088000    000000f6     gpio_ex2_toggle.obj (.const:.string)
                  000880f6    000000a7     AdcConfigure.obj (.const:.string)
                  0008819d    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0008819e    000000a4     PWMConfigure.obj (.const:.string)
                  00088242    00000084     rts2800_fpu32_eabi.lib : k_rem_pio2.c.obj (.const:ipio2)
                  000882c6    00000038     flash.obj (.const:.string)

.const.2   0    00088300    000001d8     
                  00088300    00000064     rts2800_fpu32_eabi.lib : e_rem_pio2.c.obj (.const)
                  00088364    0000001c                            : s_scalbn.c.obj (.const)
                  00088380    0000003c                            : k_cos.c.obj (.const)
                  000883bc    00000004                            : k_rem_pio2.c.obj (.const:init_jk)
                  000883c0    00000038                            : k_sin.c.obj (.const)
                  000883f8    00000037     gpio.obj (.const:.string)
                  0008842f    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00088430    00000037     sysctl.obj (.const:.string)
                  00088467    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  00088468    00000013     device.obj (.const:.string)
                  0008847b    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0008847c    00000004     rts2800_fpu32_eabi.lib : s_sin.c.obj (.const)
                  00088480    0000002c                            : k_rem_pio2.c.obj (.const)
                  000884ac    00000020                            : k_rem_pio2.c.obj (.const:PIo2)
                  000884cc    0000000c                            : s_floor.c.obj (.const)

MODULE SUMMARY

       Module                         code    ro data   rw data
       ------                         ----    -------   -------
    .\
       gpio_ex2_toggle.obj            822     246       2432   
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Total:                         822     246       2432   
                                                               
    .\Users\
       PWMConfigure.obj               1169    164       0      
       AdcConfigure.obj               579     167       0      
       boardtest.obj                  48      0         0      
       realy.obj                      31      0         0      
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Total:                         1827    331       0      
                                                               
    .\device\
       device.obj                     259     19        0      
       f280013x_codestartbranch.obj   10      0         0      
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Total:                         269     19        0      
                                                               
    .\device\driverlib\
       sysctl.obj                     1360    55        0      
       gpio.obj                       546     55        0      
       flash.obj                      436     56        0      
       interrupt.obj                  214     0         0      
       adc.obj                        75      0         0      
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Total:                         2631    166       0      
                                                               
    D:\CCS\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS\lib\rts2800_fpu32_eabi.lib
       k_rem_pio2.c.obj               1660    212       0      
       e_rem_pio2.c.obj               1073    100       0      
       k_sin.c.obj                    293     56        0      
       k_cos.c.obj                    275     60        0      
       s_floor.c.obj                  232     12        0      
       s_sin.c.obj                    203     4         0      
       s_scalbn.c.obj                 169     28        0      
       fd_add28.asm.obj               156     0         0      
       fs_div28.asm.obj               136     0         0      
       fd_mpy28.asm.obj               131     0         0      
       copy_decompress_lzss.c.obj     48      0         0      
       exit.c.obj                     41      0         6      
       autoinit.c.obj                 43      0         0      
       fd_cmp28.asm.obj               42      0         0      
       s_copysign.c.obj               36      0         0      
       fd_tofsfpu32.asm.obj           35      0         0      
       i_div28.asm.obj                34      0         0      
       fd_toi28.asm.obj               33      0         0      
       fd_tol28.asm.obj               31      0         0      
       memcpy.c.obj                   29      0         0      
       fs_tofdfpu32.asm.obj           28      0         0      
       l_tofd28.asm.obj               28      0         0      
       ll_aox28.asm.obj               24      0         0      
       boot28.asm.obj                 23      0         0      
       fd_sub28.asm.obj               14      0         0      
       _lock.c.obj                    9       0         4      
       args_main.c.obj                12      0         0      
       fd_neg28.asm.obj               9       0         0      
       copy_decompress_none.c.obj     8       0         0      
       memset.c.obj                   7       0         0      
       copy_zero_init.c.obj           6       0         0      
       pre_init.c.obj                 2       0         0      
       errno.c.obj                    0       0         1      
       startup.c.obj                  1       0         0      
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Total:                         4871    472       11     
                                                               
       Stack:                         0       0         512    
       Linker Generated:              0       39        0      
    +--+------------------------------+-------+---------+---------+
       Grand Total:                   10420   1273      2955   


LINKER GENERATED COPY TABLES

__TI_cinit_table @ 000800f8 records: 2, size/record: 4, table size: 8
	.data: load addr=000800d8, load size=00000015 bytes, run addr=00008a3e, run size=0000001b bytes, compression=lzss
	.bss: load addr=000800f4, load size=00000004 bytes, run addr=00008000, run size=00000970 bytes, compression=zero_init


LINKER GENERATED HANDLER TABLE

__TI_handler_table @ 000800ee records: 3, size/record: 2, table size: 6
	index: 0, handler: __TI_zero_init
	index: 1, handler: __TI_decompress_lzss
	index: 2, handler: __TI_decompress_none


GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE

address     data page           name
--------    ----------------    ----
00000400      10 (00000400)     __stack

00008000     200 (00008000)     test

00008320     20c (00008300)     testVolInv

00008640     219 (00008640)     testcurrent

00008960     225 (00008940)     LEDcount
00008961     225 (00008940)     adcAResult0
00008962     225 (00008940)     adcAResult1
00008963     225 (00008940)     adcAResult2
00008964     225 (00008940)     adcCResult0
00008965     225 (00008940)     adcCResult1
00008966     225 (00008940)     adcCResult2
00008967     225 (00008940)     testcount
00008968     225 (00008940)     EPwm1TimerIntCount
0000896a     225 (00008940)     PVVoltage
0000896c     225 (00008940)     PVCurrent
0000896e     225 (00008940)     InverterVoltage

00008a3e     228 (00008a00)     _lock

00008a40     229 (00008a40)     keyenable
00008a41     229 (00008a40)     keyenable1
00008a42     229 (00008a40)     ame
00008a43     229 (00008a40)     COMPFly
00008a44     229 (00008a40)     PWMout
00008a46     229 (00008a40)     theta
00008a48     229 (00008a40)     dealttheta
00008a4a     229 (00008a40)     hudu
00008a4c     229 (00008a40)     fuzhi
00008a4e     229 (00008a40)     tri
00008a50     229 (00008a40)     __TI_enable_exit_profile_output
00008a52     229 (00008a40)     __TI_cleanup_ptr
00008a54     229 (00008a40)     __TI_dtors_ptr
00008a56     229 (00008a40)     _unlock
00008a58     229 (00008a40)     errno


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

page  address   name                             
----  -------   ----                             
0     000837a6  ADC_Configure                    
0     00084237  ADC_Port_Init                    
0     00083974  ADC_setOffsetTrimAll             
0     0008465f  ASYSCTL_init                     
0     00084680  Adc_GPIO_Init                    
0     000846e8  Boardtest_init                   
0     00083e3d  C$$EXIT                          
0     00008a43  COMPFly                          
0     00083738  Device_enableAllPeripherals      
0     00083878  Device_init                      
0     00083f4a  DisablePWMOut                    
0     00008968  EPwm1TimerIntCount               
0     0008466a  EnablePWMOut                     
0     00008970  Flash_initModule                 
0     00083406  GPIO_setAnalogMode               
0     00083cc9  GPIO_setDirectionMode            
0     00083bb7  GPIO_setInterruptPin             
0     000838d3  GPIO_setPadConfig                
0     00083bee  GPIO_setPinConfig                
0     00083c25  GPIO_setQualificationMode        
0     00084710  GPIOtest_init                    
0     00084397  Interrupt_defaultHandler         
0     00083c5c  Interrupt_enable                 
0     0008468a  Interrupt_illegalOperationHandler
0     00083b03  Interrupt_initModule             
0     00084119  Interrupt_initVectorTable        
0     00084694  Interrupt_nmiHandler             
0     000843ad  InverterNegative                 
0     000842b6  InverterPositive                 
0     000843c3  InverterStop                     
0     0000896e  InverterVoltage                  
0     00084558  Inverter_GPIO_Init               
0     00008960  LEDcount                         
0     0000896c  PVCurrent                        
0     0000896a  PVVoltage                        
0     00082e8f  PWM_Configure                    
0     00084603  PWM_GPIO_Init                    
0     00083a86  PWM_Port_Init                    
0     00008a44  PWMout                           
0     000846a7  PinMuxtest_init                  
0     000800d6  RamfuncsLoadEnd                  
abs   000000ce  RamfuncsLoadSize                 
0     00080008  RamfuncsLoadStart                
0     00008a3e  RamfuncsRunEnd                   
abs   000000ce  RamfuncsRunSize                  
0     00008970  RamfuncsRunStart                 
0     0008456b  Realy_GPIO_Init                  
0     00084647  Realy_Port_Init                  
0     00008a3a  SysCtl_delay                     
0     00083813  SysCtl_getClock                  
0     0008426c  SysCtl_getLowSpeedClock          
0     000830c0  SysCtl_isPLLValid                
0     00083a04  SysCtl_selectOscSource           
0     00083b40  SysCtl_selectXTAL                
0     00084062  SysCtl_selectXTALSingleEnded     
0     00082c2c  SysCtl_setClock                  
0     000800f8  __TI_CINIT_Base                  
0     00080100  __TI_CINIT_Limit                 
0     00080100  __TI_CINIT_Warm                  
0     000800ee  __TI_Handler_Table_Base          
0     000800f4  __TI_Handler_Table_Limit         
0     00000600  __TI_STACK_END                   
abs   00000200  __TI_STACK_SIZE                  
0     00083de8  __TI_auto_init_nobinit_nopinit   
0     00008a52  __TI_cleanup_ptr                 
0     00083d5b  __TI_decompress_lzss             
0     000846ca  __TI_decompress_none             
0     00008a54  __TI_dtors_ptr                   
0     00008a50  __TI_enable_exit_profile_output  
abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl              
abs   ffffffff  __TI_prof_data_size              
abs   ffffffff  __TI_prof_data_start             
0     0008470a  __TI_zero_init                   
0     000834a9  __c28xabi_addd                   
0     0008429e  __c28xabi_andll                  
0     00083e13  __c28xabi_cmpd                   
0     00083545  __c28xabi_divf                   
0     00083fd4  __c28xabi_divi                   
0     00083f6d  __c28xabi_dtof                   
0     00084021  __c28xabi_dtoi                   
0     00084082  __c28xabi_dtol                   
0     000841ff  __c28xabi_ftod                   
0     0008421b  __c28xabi_ltod                   
0     00083fe5  __c28xabi_modi                   
0     000835cd  __c28xabi_mpyd                   
0     000846b9  __c28xabi_negd                   
0     000842a6  __c28xabi_orll                   
0     00084612  __c28xabi_subd                   
0     000842ae  __c28xabi_xorll                  
n/a   UNDEFED   __c_args__                       
0     000846f6  __error__                        
0     00082fad  __kernel_cos                     
0     00082000  __kernel_rem_pio2                
0     00082d6a  __kernel_sin                     
0     0008267c  __rem_pio2                       
0     00000400  __stack                          
0     00084653  _args_main                       
0     00084312  _c_int00                         
0     00008a3e  _lock                            
0     000846b8  _nop                             
0     000846b4  _register_lock                   
0     000846b0  _register_unlock                 
0     00084715  _system_post_cinit               
0     00084713  _system_pre_init                 
0     00008a56  _unlock                          
0     00083e3d  abort                            
0     00082aad  adcA1ISR                         
0     00008961  adcAResult0                      
0     00008962  adcAResult1                      
0     00008963  adcAResult2                      
0     00008964  adcCResult0                      
0     00008965  adcCResult1                      
0     00008966  adcCResult2                      
0     00008a42  ame                              
0     00080000  code_start                       
0     00083f26  copysign                         
0     00083f26  copysignl                        
0     00008a48  dealttheta                       
0     00008a58  errno                            
0     00083e3f  exit                             
0     000831aa  floor                            
0     000831aa  floorl                           
0     00008a4c  fuzhi                            
0     00008a4a  hudu                             
0     00008a40  keyenable                        
0     00008a41  keyenable1                       
0     0008335d  ldexp                            
0     0008335d  ldexpl                           
0     00083925  main                             
0     0008418e  memcpy                           
0     000846fd  memset                           
0     00084171  myGPIOOutput0test_init           
0     0008335d  scalbn                           
0     0008335d  scalbnl                          
0     00083292  sin                              
0     00083292  sinl                             
0     00008000  test                             
0     00008320  testVolInv                       
0     00008967  testcount                        
0     00008640  testcurrent                      
0     00008a46  theta                            
0     00008a4e  tri                              
0     00083cfa  xint1ISR                         


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

page  address   name                             
----  -------   ----                             
0     00000400  __stack                          
0     00000600  __TI_STACK_END                   
0     00008000  test                             
0     00008320  testVolInv                       
0     00008640  testcurrent                      
0     00008960  LEDcount                         
0     00008961  adcAResult0                      
0     00008962  adcAResult1                      
0     00008963  adcAResult2                      
0     00008964  adcCResult0                      
0     00008965  adcCResult1                      
0     00008966  adcCResult2                      
0     00008967  testcount                        
0     00008968  EPwm1TimerIntCount               
0     0000896a  PVVoltage                        
0     0000896c  PVCurrent                        
0     0000896e  InverterVoltage                  
0     00008970  Flash_initModule                 
0     00008970  RamfuncsRunStart                 
0     00008a3a  SysCtl_delay                     
0     00008a3e  RamfuncsRunEnd                   
0     00008a3e  _lock                            
0     00008a40  keyenable                        
0     00008a41  keyenable1                       
0     00008a42  ame                              
0     00008a43  COMPFly                          
0     00008a44  PWMout                           
0     00008a46  theta                            
0     00008a48  dealttheta                       
0     00008a4a  hudu                             
0     00008a4c  fuzhi                            
0     00008a4e  tri                              
0     00008a50  __TI_enable_exit_profile_output  
0     00008a52  __TI_cleanup_ptr                 
0     00008a54  __TI_dtors_ptr                   
0     00008a56  _unlock                          
0     00008a58  errno                            
0     00080000  code_start                       
0     00080008  RamfuncsLoadStart                
0     000800d6  RamfuncsLoadEnd                  
0     000800ee  __TI_Handler_Table_Base          
0     000800f4  __TI_Handler_Table_Limit         
0     000800f8  __TI_CINIT_Base                  
0     00080100  __TI_CINIT_Limit                 
0     00080100  __TI_CINIT_Warm                  
0     00082000  __kernel_rem_pio2                
0     0008267c  __rem_pio2                       
0     00082aad  adcA1ISR                         
0     00082c2c  SysCtl_setClock                  
0     00082d6a  __kernel_sin                     
0     00082e8f  PWM_Configure                    
0     00082fad  __kernel_cos                     
0     000830c0  SysCtl_isPLLValid                
0     000831aa  floor                            
0     000831aa  floorl                           
0     00083292  sin                              
0     00083292  sinl                             
0     0008335d  ldexp                            
0     0008335d  ldexpl                           
0     0008335d  scalbn                           
0     0008335d  scalbnl                          
0     00083406  GPIO_setAnalogMode               
0     000834a9  __c28xabi_addd                   
0     00083545  __c28xabi_divf                   
0     000835cd  __c28xabi_mpyd                   
0     00083738  Device_enableAllPeripherals      
0     000837a6  ADC_Configure                    
0     00083813  SysCtl_getClock                  
0     00083878  Device_init                      
0     000838d3  GPIO_setPadConfig                
0     00083925  main                             
0     00083974  ADC_setOffsetTrimAll             
0     00083a04  SysCtl_selectOscSource           
0     00083a86  PWM_Port_Init                    
0     00083b03  Interrupt_initModule             
0     00083b40  SysCtl_selectXTAL                
0     00083bb7  GPIO_setInterruptPin             
0     00083bee  GPIO_setPinConfig                
0     00083c25  GPIO_setQualificationMode        
0     00083c5c  Interrupt_enable                 
0     00083cc9  GPIO_setDirectionMode            
0     00083cfa  xint1ISR                         
0     00083d5b  __TI_decompress_lzss             
0     00083de8  __TI_auto_init_nobinit_nopinit   
0     00083e13  __c28xabi_cmpd                   
0     00083e3d  C$$EXIT                          
0     00083e3d  abort                            
0     00083e3f  exit                             
0     00083f26  copysign                         
0     00083f26  copysignl                        
0     00083f4a  DisablePWMOut                    
0     00083f6d  __c28xabi_dtof                   
0     00083fd4  __c28xabi_divi                   
0     00083fe5  __c28xabi_modi                   
0     00084021  __c28xabi_dtoi                   
0     00084062  SysCtl_selectXTALSingleEnded     
0     00084082  __c28xabi_dtol                   
0     00084119  Interrupt_initVectorTable        
0     00084171  myGPIOOutput0test_init           
0     0008418e  memcpy                           
0     000841ff  __c28xabi_ftod                   
0     0008421b  __c28xabi_ltod                   
0     00084237  ADC_Port_Init                    
0     0008426c  SysCtl_getLowSpeedClock          
0     0008429e  __c28xabi_andll                  
0     000842a6  __c28xabi_orll                   
0     000842ae  __c28xabi_xorll                  
0     000842b6  InverterPositive                 
0     00084312  _c_int00                         
0     00084397  Interrupt_defaultHandler         
0     000843ad  InverterNegative                 
0     000843c3  InverterStop                     
0     00084558  Inverter_GPIO_Init               
0     0008456b  Realy_GPIO_Init                  
0     00084603  PWM_GPIO_Init                    
0     00084612  __c28xabi_subd                   
0     00084647  Realy_Port_Init                  
0     00084653  _args_main                       
0     0008465f  ASYSCTL_init                     
0     0008466a  EnablePWMOut                     
0     00084680  Adc_GPIO_Init                    
0     0008468a  Interrupt_illegalOperationHandler
0     00084694  Interrupt_nmiHandler             
0     000846a7  PinMuxtest_init                  
0     000846b0  _register_unlock                 
0     000846b4  _register_lock                   
0     000846b8  _nop                             
0     000846b9  __c28xabi_negd                   
0     000846ca  __TI_decompress_none             
0     000846e8  Boardtest_init                   
0     000846f6  __error__                        
0     000846fd  memset                           
0     0008470a  __TI_zero_init                   
0     00084710  GPIOtest_init                    
0     00084713  _system_pre_init                 
0     00084715  _system_post_cinit               
abs   000000ce  RamfuncsLoadSize                 
abs   000000ce  RamfuncsRunSize                  
abs   00000200  __TI_STACK_SIZE                  
abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl              
abs   ffffffff  __TI_prof_data_size              
abs   ffffffff  __TI_prof_data_start             
n/a   UNDEFED   __c_args__                       

[143 symbols]
