
采用DCA1000 + AWR1843BOST + mmwave2.1.1.0和mmwave2.0.0.2


RS232连接报错

2.1.1.0截图


启动正常




Board Control reset正常



串口正常可以识别,且排除串口被占用问题







串口被占用异常如下:



本地尝试串口监听正常,此时连接报错串口访问被拒,故排除串口被占用问题,,故排除硬件问题.




Mmwave Studio2.0.0.2和2.1.1均如此,采用IWR1642连接结果如下



故排除软件问题.

连接方式如图



请问我这个是什么问题?