这是一个基于CC2540 USB dongle硬件及其固件移植实现的一个
USB转串口代码，供开发者参考

tianlx1985	
QQ:569225520

tianlx1985@qq.com

=========================================
硬件：USB dongle(网蜂 WeBee）淘宝有卖
软件来源：HostTestRelease
USB CDC demo:见压缩文件

将这个文件解压并且放在
BLE-CC254x-1.3\Projects\ble
打开编译即可

效果：插上之后绿色LED灯闪烁指示程序正常运行

如果你的电脑已经有USB dongle驱动，则插上USB口后，电脑设备管理器可以看到
TI CC2540 Low-Power RF to USB CDC Serial Port(COMx)

用串口调试助手
打开串口
向设备发送字符串（一次大于10字节）
红色LED改变状态，同时串口调试助手会收到发出的数据

2013-10-16 17:05:04
