3        //WCDMA                         
0        //crc initial value            
100      //CB SIZE                      
64       //SW0_LEN                      
0        //max star enable, 0-disable   
1        //out_flag_en                  
1        //out_order_sel                
1        //ext_scale_en                 
0        //soft_out_flag_en             
0        //soft_out_fmt                 
1        //min_itr                      
8        //max_itr                      
14       //snr_val                      
0        //snr_rep                      
0        //stop_sel                     
1        //crc_iter_pass                
0        //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC  
4        //maxst_thold                  
2        //maxst_value                  
24       //ext_scale_0                  
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
