1       //LTE                          
0       //crc initial value            
6144    //CB SIZE                      
64      //SW0_LEN                      
0       //max star enable, 0-disable   
1       //out_flag_en                  
1       //out_order_sel                
1       //ext_scale_en                 
0       //soft_out_flag_en             
1       //soft_out_fmt                 
1       //min_itr                      
8       //max_itr                      
14      //snr_val                      
0       //snr_rep                      
1       //stop_sel                     
1       //crc_iter_pass                
0       //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC  
4       //maxst_thold                  
2       //maxst_value                  
24      //ext_scale_0                  
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
