3     //WCDMA                        
0     //crc initial value            
800   //CB SIZE                      
64    //SW0_LEN                      
0     //max star enable, 0-disable   
1     //out_flag_en                  
1     //out_order_sel                
1     //ext_scale_en                 
0     //soft_out_flag_en             
1     //soft_out_fmt                 
1     //min_itr                      
8     //max_itr                      
14    //snr_val                      
0     //snr_rep                      
2     //stop_sel                     
1     //crc_iter_pass                
0     //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC  
4     //maxst_thold                  
2     //maxst_value                  
24    //ext_scale_0                  
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
