1       //LTE    
0       //crc initial value
1120    //CB SIZE
64      //SW0_LEN
0       //max star enable, 0-disable
1       //out_flag_en
1       //out_order_sel
1       //ext_scale_en
0       //soft_out_flag_en
0       //soft_out_fmt
1       //min_itr
8       //max_itr
14      //snr_val
1       //snr_rep
1       //stop_sel
1       //crc_iter_pass
0       //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC
4       //maxst_thold
2       //maxst_value
24      //ext_scale_0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
