3     //WCDMA                       
0     //crc initial value           
2000  //CB SIZE                     
64    //SW0_LEN                     
0     //max star enable, 0-disable  
1     //out_flag_en                 
1     //out_order_sel               
1     //ext_scale_en                
0     //soft_out_flag_en            
0     //soft_out_fmt                
1     //min_itr                     
8     //max_itr                     
14    //snr_val                     
1     //snr_rep                     
2     //stop_sel                    
1     //crc_iter_pass               
0     //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC 
4     //maxst_thold                 
2     //maxst_value                 
24    //ext_scale_0                 
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
