1          //LTE                           
0          //crc initial value             
40         //CB SIZE                       
64         //SW0_LEN                       
0          //max star enable, 0-disable    
1          //out_flag_en   output status                
1          //out_order_sel                 
1          //ext_scale_en                  
0          //soft_out_flag_en              
1          //soft_out_fmt                  
1          //min_itr                       
8          //max_itr                       
14         //snr_val                       
0          //snr_rep                       
1          //stop_sel                      
1          //crc_iter_pass                 
0          //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC   
4          //maxst_thold                   
2          //maxst_value                   
24         //ext_scale_0                   
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
