3           //WCDMA                            
0           //crc initial value              
103         //CB SIZE                        
64          //SW0_LEN                        
0           //max star enable, 0-disable     
1           //out_flag_en                    
1           //out_order_sel                  
1           //ext_scale_en                   
0           //soft_out_flag_en               
0           //soft_out_fmt                   
1           //min_itr                        
8           //max_itr                        
14          //snr_val                        
0           //snr_rep                        
2           //stop_sel                       
1           //crc_iter_pass                  
0           //crc_sel, 0-CB CRC, 1-TB CRC    
4           //maxst_thold                    
2           //maxst_value                    
24          //ext_scale_0                    
24                                           
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
