**IBL image**

i2crom\_0x51\_c6670\_le.dat

在C:\ti\mcsdk\_2\_00\_00\_11\tools\boot\_loader\ibl\src\make\bin下

**烧写eeprom的程序**

C:\ti\mcsdk\_2\_00\_00\_11\tools\writer\eeprom\evmc6670l

**IBL configuration**

i2cConfig.gel

(要把BBLOB 改成 ELF，但是之前没有全改，看了一个帖子，这个是全改的)

i2cparam\_0x51\_c6670\_le\_0x500.out

C:\ti\mcsdk\_2\_00\_00\_11\tools\boot\_loader\ibl\src\make\bin

**烧写nand**

应用程序：app.dat

烧写程序：C:\ti\mcsdk\_2\_00\_00\_11\tools\writer\nand\evmc6670l

**每一步按照文档中说的提示成功，但是最后在nand boot 模式下不能成功boot**