根据OPA129芯片手册上的电荷放大电路，如图1所示，构建了如图2所示的电路。
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FIGURE 6. Piezoclectric Transducer Charge Amplifier.




图1
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图2
但是在使用过程中，在6脚输出经常会出现一些尖峰，如图3所示。
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图3
请问这是什么原因造成的？是不是由于电荷量突然增大造成的？有什么办法能抑制这种尖峰吗，谢谢帮助。
