
T08A4 000:570 SEGGER J-Link V4.80g Log File (0002ms, 0372ms total)
T08A4 000:570 DLL Compiled: Feb 13 2014 20:50:02 (0002ms, 0372ms total)
T08A4 000:570 Logging started @ 2016-07-29 11:56 (0002ms, 0372ms total)
T08A4 000:572 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0372ms total)
T08A4 000:572 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08
Hardware: V8.00
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL  returns O.K. (0281ms, 0653ms total)
T08A4 000:853 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0653ms total)
T08A4 000:853 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "G:\公司程序\公司自己程序\atmega128单片机程序\LM3SXX\JLinkSettings.ini"", ...)  returns 0x00 (0003ms, 0656ms total)
T08A4 000:861 JLINK_ExecCommand("Device = LM3S8962", ...)Device "LM3S8962" selected (256 KB flash, 64 KB RAM).  returns 0x00 (0006ms, 0663ms total)
T08A4 000:868 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...)  returns 0x01 (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:868 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:868 JLINK_GetDLLVersion()  returns 48007 (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:868 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:883 JLINK_GetDLLVersion()  returns 48007 (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:883 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:887 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:898 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0663ms total)
T08A4 000:919 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0009ms, 0672ms total)
T08A4 000:928 JLINK_SetSpeed(2000) (0002ms, 0674ms total)
T08A4 000:930 JLINK_GetIdData(...) >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x70 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG> >0x40 JTAG> >0x48 JTAG>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE00FF010)TPIU fitted. -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE00FF014) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE00FF018) ScanLen=4 NumDevices=1 aId[0]=0x3BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0079ms, 0753ms total)
T08A4 001:009 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x3BA00477 (0000ms, 0753ms total)
T08A4 001:009 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0000ms, 0753ms total)
T08A4 001:009 JLINK_GetDeviceFamily()  returns 3 (0001ms, 0754ms total)
T08A4 001:013 JLINK_ReadMem (0xE00FFFF0, 0x0010 Bytes, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FFFF0) -- Data:  0D 00 00 00 10 00 00 00 05 00 00 00 B1 00 00 00  returns 0x00 (0003ms, 0757ms total)
T08A4 001:016 JLINK_ReadMem (0xE00FFFD0, 0x0020 Bytes, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(32 bytes @ 0xE00FFFD0) -- Data:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x00 (0003ms, 0760ms total)
T08A4 001:019 JLINK_ReadMem (0xE00FF000, 0x0018 Bytes, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(24 bytes @ 0xE00FF000) -- Data:  03 F0 F0 FF 03 20 F0 FF 03 30 F0 FF 03 10 F0 FF ...  returns 0x00 (0002ms, 0762ms total)
T08A4 001:021 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) -- Data:  31 C2 1F 41  returns 0x01 (0003ms, 0765ms total)
T08A4 001:024 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0765ms total)
T08A4 001:024 JLINK_Reset() -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) >0x78 JTAG> >0x40 JTAG> >0x30 JTAG>
 >0x40 JTAG> >0x48 JTAG> >0x40 JTAG> -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001028) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001038) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001048) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001058) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0062ms, 0827ms total)
T08A4 001:086 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 0827ms total)
T08A4 001:086 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0827ms total)
T08A4 001:086 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- Data:  03 00 03 00  returns 0x01 (0002ms, 0829ms total)
T08A4 001:088 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)  returns 0x00 (0002ms, 0831ms total)
T08A4 001:090 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0x00 (0002ms, 0833ms total)
T08A4 001:108 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0002ms, 0835ms total)
T08A4 001:118 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x06 (0000ms, 0835ms total)
T08A4 001:118 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x2000 (0000ms, 0835ms total)
T08A4 001:118 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0000ms, 0835ms total)
T08A4 001:128 JLINK_GetSpeed()  returns 0x7D0 (0000ms, 0835ms total)
T08A4 001:134 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) -- Data:  01 00 00 00  returns 0x01 (0002ms, 0837ms total)
T08A4 001:136 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) -- Data:  01 00 00 00  returns 0x01 (0003ms, 0840ms total)
T08A4 001:139 JLINK_WriteMem(0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) -- Data:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... -- CPU_WriteMem(28 bytes @ 0xE0001000)  returns 0x1C (0002ms, 0842ms total)
T08A4 001:141 JLINK_ReadMem (0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(28 bytes @ 0xE0001000) -- Data:  01 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x00 (0003ms, 0845ms total)
T08A4 001:144 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 0845ms total)
T08A4 001:144 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0845ms total)
T08A4 001:149 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0130 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... -- CPU_WriteMem(304 bytes @ 0x20000000)  returns 0x130 (0007ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R1, 0x02FAF080)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0852ms total)
T08A4 001:156 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0001ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0853ms total)
T08A4 001:157 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns 0x00000001 (0002ms, 0855ms total)
T08A4 001:159 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(2 bytes @ 0x20000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0023ms, 0878ms total)
T08A4 001:182 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0887ms total)
T08A4 001:191 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:191 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:191 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000020)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0878ms total)
T08A4 001:192 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000002 (0001ms, 0879ms total)
T08A4 001:193 JLINK_Go() (0004ms, 0883ms total)
T08A4 001:197 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 0893ms total)
T08A4 001:207 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000001 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0883ms total)
T08A4 001:207 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000084)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000003 (0000ms, 0884ms total)
T08A4 001:208 JLINK_Go() (0004ms, 0888ms total)
T08A4 001:212 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0890ms total)
T08A4 001:265 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0890ms total)
T08A4 001:268 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:270 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:272 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:274 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0890ms total)
T08A4 001:277 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0890ms total)
T08A4 001:280 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:283 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:285 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0003ms, 0891ms total)
T08A4 001:291 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:293 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:295 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:298 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0889ms total)
T08A4 001:300 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0897ms total)
T08A4 001:309 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0888ms total)
T08A4 001:309 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 0888ms total)
T08A4 001:310 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0889ms total)
T08A4 001:310 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0889ms total)
T08A4 001:310 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0889ms total)
T08A4 001:310 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0001ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000020)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000004 (0000ms, 0890ms total)
T08A4 001:311 JLINK_Go() (0005ms, 0895ms total)
T08A4 001:316 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 0905ms total)
T08A4 001:326 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000004)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000001 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:326 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0895ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000084)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000005 (0000ms, 0896ms total)
T08A4 001:327 JLINK_Go() (0004ms, 0900ms total)
T08A4 001:331 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:338 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:341 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:343 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:345 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:347 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:349 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0003ms, 0903ms total)
T08A4 001:353 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:356 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:358 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:360 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:363 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:365 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:374 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:377 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:379 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:382 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:385 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:387 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:389 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:392 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:395 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:400 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:402 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:405 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:407 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:409 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0003ms, 0903ms total)
T08A4 001:413 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:415 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0902ms total)
T08A4 001:418 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:421 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0909ms total)
T08A4 001:430 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:430 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000005)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:430 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000800)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000020)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0900ms total)
T08A4 001:431 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 0901ms total)
T08A4 001:432 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0901ms total)
T08A4 001:432 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000006 (0000ms, 0901ms total)
T08A4 001:432 JLINK_Go() (0004ms, 0905ms total)
T08A4 001:436 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 0915ms total)
T08A4 001:446 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000006)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000001 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000800)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000084)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0905ms total)
T08A4 001:446 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000007 (0001ms, 0906ms total)
T08A4 001:447 JLINK_Go() (0004ms, 0910ms total)
T08A4 001:452 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:456 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:458 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:461 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:464 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:466 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:468 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:470 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:472 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0004ms, 0915ms total)
T08A4 001:486 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:491 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:494 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:496 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:498 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:501 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:503 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:507 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:510 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:512 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:514 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:517 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:519 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:521 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:524 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:527 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0913ms total)
T08A4 001:530 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:532 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:534 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:541 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0920ms total)
T08A4 001:550 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:550 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000007)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:550 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000C00)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0911ms total)
T08A4 001:551 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000020)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000008 (0000ms, 0912ms total)
T08A4 001:552 JLINK_Go() (0004ms, 0916ms total)
T08A4 001:556 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 0926ms total)
T08A4 001:566 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000008)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000001 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000C00)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0916ms total)
T08A4 001:566 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000084)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000009 (0000ms, 0917ms total)
T08A4 001:567 JLINK_Go() (0004ms, 0921ms total)
T08A4 001:571 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:574 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:576 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:578 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:580 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:582 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:585 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:587 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:594 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:597 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:599 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0004ms, 0925ms total)
T08A4 001:605 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:607 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:610 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:613 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:617 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:620 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:623 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:626 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:629 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:632 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:635 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:638 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:640 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:642 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:644 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:650 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0923ms total)
T08A4 001:653 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:656 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:658 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:660 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0930ms total)
T08A4 001:669 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:669 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000009)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:669 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000054)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0921ms total)
T08A4 001:670 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 0922ms total)
T08A4 001:671 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0922ms total)
T08A4 001:671 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0922ms total)
T08A4 001:671 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000A (0000ms, 0922ms total)
T08A4 001:671 JLINK_Go() (0004ms, 0926ms total)
T08A4 001:676 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0936ms total)
T08A4 001:685 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0927ms total)
T08A4 001:685 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000A)  returns 0x00 (0000ms, 0927ms total)
T08A4 001:685 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0927ms total)
T08A4 001:745 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0130 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... -- CPU_WriteMem(304 bytes @ 0x20000000)  returns 0x130 (0004ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R1, 0x02FAF080)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0931ms total)
T08A4 001:749 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0001ms, 0932ms total)
T08A4 001:750 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0932ms total)
T08A4 001:750 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns 0x0000000B (0002ms, 0934ms total)
T08A4 001:752 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(2 bytes @ 0x20000000) (0006ms, 0940ms total)
T08A4 001:758 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 0950ms total)
T08A4 001:768 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0940ms total)
T08A4 001:768 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000B)  returns 0x00 (0000ms, 0940ms total)
T08A4 001:768 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0940ms total)
T08A4 001:768 JLINK_WriteMem(0x20000130, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  80 02 00 10 01 01 00 00 05 01 00 00 07 01 00 00 ... -- CPU_WriteMem(1024 bytes @ 0x20000130)  returns 0x400 (0008ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000130)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0948ms total)
T08A4 001:776 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200000A6)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000C (0000ms, 0949ms total)
T08A4 001:777 JLINK_Go() (0004ms, 0953ms total)
T08A4 001:781 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0003ms, 0956ms total)
T08A4 001:797 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0955ms total)
T08A4 001:800 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0955ms total)
T08A4 001:808 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0955ms total)
T08A4 001:811 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0955ms total)
T08A4 001:814 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0955ms total)
T08A4 001:817 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:819 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:821 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:823 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:825 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:827 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:830 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:832 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0954ms total)
T08A4 001:836 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0962ms total)
T08A4 001:845 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0953ms total)
T08A4 001:845 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000C)  returns 0x00 (0000ms, 0953ms total)
T08A4 001:845 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0953ms total)
T08A4 001:846 JLINK_WriteMem(0x20000130, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  01 06 0E B1 04 26 00 E0 00 26 30 43 70 BD 10 B5 ... -- CPU_WriteMem(1024 bytes @ 0x20000130)  returns 0x400 (0008ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000130)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200000A6)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000D (0000ms, 0961ms total)
T08A4 001:856 JLINK_Go() (0005ms, 0966ms total)
T08A4 001:861 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0968ms total)
T08A4 001:868 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:870 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:872 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:875 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0968ms total)
T08A4 001:878 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0968ms total)
T08A4 001:881 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:884 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:886 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0968ms total)
T08A4 001:889 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:891 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:893 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:895 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:897 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:899 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:903 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:905 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:907 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:909 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0967ms total)
T08A4 001:911 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0011ms, 0977ms total)
T08A4 001:922 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0966ms total)
T08A4 001:922 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000D)  returns 0x00 (0000ms, 0966ms total)
T08A4 001:922 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0966ms total)
T08A4 001:923 JLINK_WriteMem(0x20000130, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  FF F7 05 FE 30 BD 30 B5 04 46 0D 46 02 22 29 46 ... -- CPU_WriteMem(1024 bytes @ 0x20000130)  returns 0x400 (0008ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000800)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000400)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000130)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0974ms total)
T08A4 001:931 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0001ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200000A6)  returns 0x00 (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000E (0000ms, 0975ms total)
T08A4 001:932 JLINK_Go() (0004ms, 0979ms total)
T08A4 001:936 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0981ms total)
T08A4 001:946 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0980ms total)
T08A4 001:949 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0980ms total)
T08A4 001:952 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0980ms total)
T08A4 001:955 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0982ms total)
T08A4 001:958 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0981ms total)
T08A4 001:960 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0982ms total)
T08A4 001:963 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0982ms total)
T08A4 001:966 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0981ms total)
T08A4 001:969 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0982ms total)
T08A4 001:972 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0003ms, 0983ms total)
T08A4 001:978 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0982ms total)
T08A4 001:981 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0981ms total)
T08A4 001:984 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0981ms total)
T08A4 001:986 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0981ms total)
T08A4 001:990 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 0989ms total)
T08A4 001:999 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0980ms total)
T08A4 001:999 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000E)  returns 0x00 (0000ms, 0980ms total)
T08A4 001:999 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0980ms total)
T08A4 002:000 JLINK_WriteMem(0x20000130, 0x0400 Bytes, ...) -- Data:  04 E1 0F 40 08 E1 0F 40 10 E1 0F 40 14 E1 0F 40 ... -- CPU_WriteMem(1024 bytes @ 0x20000130)  returns 0x400 (0009ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000C00)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R1, 0x000001B8)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000130)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200000A6)  returns 0x00 (0000ms, 0989ms total)
T08A4 002:009 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0001ms, 0990ms total)
T08A4 002:010 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0990ms total)
T08A4 002:010 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0990ms total)
T08A4 002:010 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0990ms total)
T08A4 002:010 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x0000000F (0000ms, 0990ms total)
T08A4 002:010 JLINK_Go() (0004ms, 0994ms total)
T08A4 002:014 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0004ms, 0998ms total)
T08A4 002:027 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0996ms total)
T08A4 002:030 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 0995ms total)
T08A4 002:033 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 0996ms total)
T08A4 002:036 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 1004ms total)
T08A4 002:046 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x0000000F)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R1, 0x000001B8)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R2, 0x20000130)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0994ms total)
T08A4 002:046 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000054)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000010 (0000ms, 0995ms total)
T08A4 002:047 JLINK_Go() (0004ms, 0999ms total)
T08A4 002:051 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 1009ms total)
T08A4 002:061 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 0999ms total)
T08A4 002:061 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000010)  returns 0x00 (0000ms, 0999ms total)
T08A4 002:061 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 1000ms total)
T08A4 002:120 JLINK_WriteMem(0x20000000, 0x0130 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... -- CPU_WriteMem(304 bytes @ 0x20000000)  returns 0x130 (0004ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R1, 0x02FAF080)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1004ms total)
T08A4 002:124 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000038)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1005ms total)
T08A4 002:125 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns 0x00000011 (0002ms, 1007ms total)
T08A4 002:127 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(2 bytes @ 0x20000000) (0008ms, 1015ms total)
T08A4 002:135 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 1024ms total)
T08A4 002:144 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000011)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R0, 0xFFFFFFFF)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000DB8)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R3, 0x04C11DB7)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:144 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000002)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000012 (0000ms, 1015ms total)
T08A4 002:145 JLINK_Go() (0005ms, 1020ms total)
T08A4 002:150 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 1022ms total)
T08A4 002:170 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0002ms, 1022ms total)
T08A4 002:173 JLINK_IsHalted()  returns FALSE (0001ms, 1021ms total)
T08A4 002:175 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0009ms, 1029ms total)
T08A4 002:184 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:184 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000012)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:184 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0xF68DFD2A (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R1, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000DB8)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R3, 0x04C11DB7)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R9, 0x2000012C)  returns 0x00 (0000ms, 1020ms total)
T08A4 002:185 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(R14, 0x20000001)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20000054)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20000800)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20000000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000013 (0000ms, 1021ms total)
T08A4 002:186 JLINK_Go() (0004ms, 1025ms total)
T08A4 002:190 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000)  returns TRUE (0010ms, 1035ms total)
T08A4 002:200 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x20000000 (0000ms, 1025ms total)
T08A4 002:200 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000013)  returns 0x00 (0000ms, 1025ms total)
T08A4 002:200 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 1025ms total)
T08A4 002:362 JLINK_Close() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20000000) -- CPU_WriteMem(2 bytes @ 0x20000000) >0x78 JTAG> >0x08 JTAG> (0016ms, 1041ms total)
T08A4 002:362  (0016ms, 1041ms total)
T08A4 002:362 Closed (0016ms, 1041ms total)
