
指令功能如下：
	0x31--测试UART，并发送指定寄存器地址的值
	0x32--测试ADS1298内部寄存器的值
	0x33--指定寄存器值+1
	0x34--指定寄存器值-1
    0x35--发送指定SDATAC指令
	0x36--发送指定RDATAC指令
	0x37--将指定通道的24位数据显示出来
	0x38--将返回数据216bit显示
	0x39--退出0X37模式,暂时不提供，会使接收到的数据全部发生错误，具体原因不明，时好时坏
	0x40--显示要转换通道的数值，0x00表示数据帧的标志
	0x41--选择发送数据通道+1
	0x42--选择发送数据通道-1
