这两个问题都是在3137数据表的 3.5 Power Consumption Over Recommended Operating Conditions    这一页遇到的.
问题1:在统计3137最大耗电量时，我是这样算的
总耗电量=ICCPLL + ICCIO + ICCAD + ICCREFHI + ICCP
其中：
ICCPLL=665mA    ,我选的封装是LQFP-144
ICCIO=10mA
ICCAD=30mA
ICCREFHI=10mA
ICCP=60mA
不知这样算对不对？

问题2:在 这一节的下边有注释(2)如下： 
[image: ]
第一项说最大ICC随电压线性下降，是否能说的更具体？
[bookmark: _GoBack]第三项说的junction temperature我觉得应该指的是环境温度，请问是否正确？
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(2) The maximum Icc, value can be derated

arly with voltage

« by 1ma/MHz for lower operating frequency when ficuic= 2 * fucix

+ for lower junction temperature by the equation below where T s the junction temperature in Kelvin and the resut i in miliamperes.
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