

# 2014-02-25测试



* 我们在C6670评估板和VT864机箱上测试了TCP3D的demo程序，测试结果表明TCP3D在VT864上没有得到应该返回的译码结果，如下图的对比：
* C6670评估板上运行的结果：





如上两个图红色圈中部分所示C6670评估板上协处理器在内存中正确返回了译码的结果

* VT864机箱上运行的结果



如上两个图红色圈中部分所示VT864机箱上协处理器在内存中没有如预期返回译码的结果