******************************************************************************
          TMS320C6x COFF Linker PC v6.0.16                     
******************************************************************************
>> Linked Tue Mar 11 12:44:12 2008

OUTPUT FILE NAME:   <../obj/debug/emac_loopback_2DSP.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 0083db40


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  L2Vector              00800000   00000200  00000200  00000000  RWIX
  L2First               00800200   0007fe00  00040fc2  0003ee3e  RWIX
  L2Test                00880000   00080000  00000000  00080000  RWIX
  L1P                   00e00000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  L1D                   00f00000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  DDR2                  e0000000   00800000  00000000  00800000  RWIX


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.csl_vect 
*          0    00800000    00000200     
                  00800000    00000200     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcIsrDispatch.o (.csl_vect)

.data      0    00800200    00000000     UNINITIALIZED

KeyFunc    0    00800200    00000000     UNINITIALIZED

EMAC_DATA 
*          0    00800200    00031600     UNINITIALIZED
                  00800200    00031600     emac_loopback_2DSP.obj (EMAC_DATA)

.text      0    00831800    0000c880     
                  00831800    00001600     emac_loopback_2DSP.obj (.text)
                  00832e00    000009c0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_EMAC_open)
                  008337c0    00000940                      : csl_mdio.o (.text:_MDIO_timerTick)
                  00834100    00000420     rts64plus.lib : _printfi.obj (.text:__setfield)
                  00834520    00000400     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.text:_MDIO_initContinue)
                  00834920    000003c0     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcHwControl.o (.text:csl_section:intc:_CSL_intcHwControl)
                  00834ce0    000003a0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_EMAC_close)
                  00835080    00000360     rts64plus.lib : _printfi.obj (.text:__getarg_diouxp)
                  008353e0    00000360                   : _printfi.obj (.text:__printfi)
                  00835740    00000340     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.text:_MDIO_initPHY)
                  00835a80    00000300     rts64plus.lib : _printfi.obj (.text:_ecvt)
                  00835d80    00000300                   : _printfi.obj (.text:_fcvt)
                  00836080    00000300                   : fputs.obj (.text:_fputs)
                  00836380    00000300     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcInit.o (.text:csl_section:intc:_CSL_intcInit)
                  00836680    000002e0     rts64plus.lib : _printfi.obj (.text:__fcpy)
                  00836960    000002e0                   : _printfi.obj (.text:__pproc_fwp)
                  00836c40    000002a0                   : _printfi.obj (.text:__pconv_e)
                  00836ee0    00000280                   : memory.obj (.text:_free)
                  00837160    00000280     csl_c6482_bc.lib : csl_devHwControl.o (.text:csl_section:dev:_CSL_devHwControl)
                  008373e0    00000260                      : csl_emac.o (.text:_EMAC_timerTick)
                  00837640    00000260                      : csl_devGetHwStatus.o (.text:csl_section:dev:_CSL_devGetHwStatus)
                  008378a0    00000260                      : csl_tmrHwControl.o (.text:csl_section:tmr:_CSL_tmrHwControl)
                  00837b00    00000260                      : csl_tmrHwSetup.o (.text:csl_section:tmr:_CSL_tmrHwSetup)
                  00837d60    00000240                      : csl_emac.o (.text:_EMAC_serviceCheck)
                  00837fa0    00000240     rts64plus.lib : frcdivd.obj (.text:__frcdivd)
                  008381e0    00000240     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcOpen.o (.text:csl_section:intc:_CSL_intcOpen)
                  00838420    00000220     Emac_Int_setup.obj (.text)
                  00838640    00000220     rts64plus.lib : imath64.obj (.text:__divull)
                  00838860    00000220                   : _printfi.obj (.text:__pproc_diouxp)
                  00838a80    00000220                   : _printfi.obj (.text:__pproc_str)
                  00838ca0    00000220     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_emacDequeueRx)
                  00838ec0    00000220     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcCombEventDispatcher.o (.text:csl_section:intc:__CSL_intcEvent0Dispatcher)
                  008390e0    00000220                           : _csl_intcCombEventDispatcher.o (.text:csl_section:intc:__CSL_intcEvent1Dispatcher)
                  00839300    00000220                           : _csl_intcCombEventDispatcher.o (.text:csl_section:intc:__CSL_intcEvent2Dispatcher)
                  00839520    00000220                           : _csl_intcCombEventDispatcher.o (.text:csl_section:intc:__CSL_intcEvent3Dispatcher)
                  00839740    00000200     rts64plus.lib : frcaddd.obj (.text:__frcaddd)
                  00839940    000001e0                   : _printfi.obj (.text:__mcpy)
                  00839b20    000001e0     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcDispatcher.o (.text:csl_section:intc:__CSL_intcDispatcher)
                  00839d00    000001c0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_EMAC_sendPacket)
                  00839ec0    000001c0     rts64plus.lib : divd.obj (.text:__divd)
                  0083a080    000001a0                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTrename)
                  0083a220    000001a0                   : imath40.obj (.text:__divul)
                  0083a3c0    000001a0                   : mpyd.obj (.text:__mpyd)
                  0083a560    000001a0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_emacEnqueueTx)
                  0083a700    000001a0     rts64plus.lib : setvbuf.obj (.text:_setvbuf)
                  0083a8a0    00000180     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_emacDequeueTx)
                  0083aa20    00000180     rts64plus.lib : memory.obj (.text:_malloc)
                  0083aba0    00000160                   : addd.obj (.text:__addd)
                  0083ad00    00000160                   : _printfi.obj (.text:__pconv_g)
                  0083ae60    00000160                   : _printfi.obj (.text:__pproc_fge)
                  0083afc0    00000160     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_emacEnqueueRx)
                  0083b120    00000140     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcIntrEnDisRes.o (.text:csl_section:intc)
                  0083b260    00000140     csl_c6482_bc.lib : csl_tmrGetHwSetup.o (.text:csl_section:tmr:_CSL_tmrGetHwSetup)
                  0083b3a0    00000120                      : csl_emac.o (.text:_EMAC_getStatus)
                  0083b4c0    00000120                      : csl_emac.o (.text:_EMAC_setReceiveFilter)
                  0083b5e0    00000120     rts64plus.lib : _printfi.obj (.text:__pproc_fflags)
                  0083b700    00000120                   : fclose.obj (.text:_fclose)
                  0083b820    00000120                   : fputc.obj (.text:_fputc)
                  0083b940    00000100                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTopen)
                  0083ba40    00000100                   : frcmpyd.obj (.text:__frcmpyd)
                  0083bb40    00000100                   : _printfi.obj (.text:__ltostr)
                  0083bc40    00000100                   : atoi.obj (.text:_atoi)
                  0083bd40    00000100                   : exit.obj (.text:_exit)
                  0083be40    00000100                   : lowlev.obj (.text:_getdevice)
                  0083bf40    000000e0                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTlseek)
                  0083c020    000000e0                   : autoinit.obj (.text:__auto_init)
                  0083c100    000000e0                   : _printfi.obj (.text:__div)
                  0083c1e0    000000e0                   : _io_perm.obj (.text:__wrt_ok)
                  0083c2c0    000000e0                   : lowlev.obj (.text:_close)
                  0083c3a0    000000e0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_emacUpdateStats)
                  0083c480    000000e0     rts64plus.lib : fseek.obj (.text:_fseek)
                  0083c560    000000e0                   : memset.obj (.text:_memset)
                  0083c640    000000c0                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTread)
                  0083c700    000000c0                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTunlink)
                  0083c7c0    000000c0                   : trgdrv.obj (.text:_HOSTwrite)
                  0083c880    000000c0     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.text:_MDIO_close)
                  0083c940    000000c0     rts64plus.lib : fopen.obj (.text:__cleanup)
                  0083ca00    000000c0                   : divu.obj (.text:__divu)
                  0083cac0    000000c0                   : _printfi.obj (.text:__pconv_f)
                  0083cb80    000000c0                   : lowlev.obj (.text:_lseek)
                  0083cc40    000000c0                   : ltoa.obj (.text:_ltoa)
                  0083cd00    000000c0                   : lowlev.obj (.text:_write)
                  0083cdc0    000000c0     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcClose.o (.text:csl_section:intc:_CSL_intcClose)
                  0083ce80    000000c0     csl_c6482_bc.lib : csl_tmrOpen.o (.text:csl_section:tmr:_CSL_tmrOpen)
                  0083cf40    000000a0     rts64plus.lib : trgdrv.obj (.text:_HOSTclose)
                  0083cfe0    000000a0                   : imath40.obj (.text:__divli)
                  0083d080    000000a0                   : fflush.obj (.text:__doflush)
                  0083d120    000000a0                   : _printfi.obj (.text:__ecpy)
                  0083d1c0    000000a0                   : fixdli.obj (.text:__fixdli)
                  0083d260    000000a0                   : fltlid.obj (.text:__fltlid)
                  0083d300    000000a0                   : lowlev.obj (.text:_finddevice)
                  0083d3a0    000000a0                   : memcpy64.obj (.text:_memcpy)
                  0083d440    000000a0                   : memory.obj (.text:_minsert)
                  0083d4e0    000000a0                   : memory.obj (.text:_mremove)
                  0083d580    000000a0                   : renormd.obj (.text:_renormd)
                  0083d620    000000a0                   : trgmsg.obj (.text:_writemsg)
                  0083d6c0    000000a0     csl_c6482_bc.lib : csl_devOpen.o (.text:csl_section:dev:_CSL_devOpen)
                  0083d760    00000080                      : csl_mdio.o (.text:_MDIO_open)
                  0083d7e0    00000080     rts64plus.lib : cmpd.obj (.text:__cmpd)
                  0083d860    00000080                   : fixdi.obj (.text:__fixdi)
                  0083d8e0    00000080                   : llshift.obj (.text:__llshl)
                  0083d960    00000080                   : printf.obj (.text:_printf)
                  0083d9e0    00000080                   : trgmsg.obj (.text:_readmsg)
                  0083da60    00000080                   : lowlev.obj (.text:_unlink)
                  0083dae0    00000060                   : imath64.obj (.text:__subcull)
                  0083db40    00000060                   : boot.obj (.text:_c_int00)
                  0083dba0    00000060                   : memccpy.obj (.text:_memccpy)
                  0083dc00    00000060     csl_c6482_bc.lib : csl_timerGetBaseAddress.o (.text:csl_section:tmr:_CSL_tmrGetBaseAddress)
                  0083dc60    00000040     rts64plus.lib : args_main.obj (.text:__args_main)
                  0083dca0    00000040                   : llshift.obj (.text:__llshru)
                  0083dce0    00000040                   : negd.obj (.text:__negd)
                  0083dd20    00000040                   : imath40.obj (.text:__remli)
                  0083dd60    00000040                   : strasg.obj (.text:__strasgi_64plus)
                  0083dda0    00000040                   : subd.obj (.text:__subd)
                  0083dde0    00000040     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.text:_pqPush)
                  0083de20    00000040                      : csl_cacheL1.o (.text:csl_section:cache:_CACHE_setL1dSize)
                  0083de60    00000040                      : csl_cacheL1.o (.text:csl_section:cache:_CACHE_setL1pSize)
                  0083dea0    00000040                      : csl_cacheL2.o (.text:csl_section:cache:_CACHE_setL2Size)
                  0083dee0    00000040                      : csl_devGetBaseAddress.o (.text:csl_section:dev:_CSL_devGetBaseAddress)
                  0083df20    00000020                      : csl_mdio.o (.text:_MDIO_getStatus)
                  0083df40    00000020     rts64plus.lib : negll.obj (.text:__negll)
                  0083df60    00000020                   : _lock.obj (.text:__nop)
                  0083df80    00000020                   : printf.obj (.text:__outc)
                  0083dfa0    00000020                   : printf.obj (.text:__outs)
                  0083dfc0    00000020                   : exit.obj (.text:_abort)
                  0083dfe0    00000020                   : remove.obj (.text:_remove)
                  0083e000    00000020     csl_c6482_bc.lib : csl_devInit.o (.text:csl_section:dev:_CSL_devInit)
                  0083e020    00000020     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcNmiDummy.o (.text:csl_section:intc)
                  0083e040    00000020                           : csl_intcHookIsr.o (.text:csl_section:intc:_CSL_intcHookIsr)
                  0083e060    00000020     csl_c6482_bc.lib : csl_tsc.o (.text:cslsys_section:tsc)

.stack     0    0083e080    00001000     UNINITIALIZED
                  0083e080    00000008     rts64plus.lib : boot.obj (.stack)

.sysmem    0    0083f080    00001000     UNINITIALIZED
                  0083f080    00000008     rts64plus.lib : memory.obj (.sysmem)

.far       0    00840080    0000085c     UNINITIALIZED
                  00840080    000002e0     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.far)
                  00840360    00000194     rts64plus.lib : defs.obj (.far)
                  008404f4    00000004                   : fopen.obj (.far)
                  008404f8    00000118     Emac_Int_setup.obj (.far)
                  00840610    000000d0     rts64plus.lib : trgdrv.obj (.far)
                  008406e0    000000cc                   : lowlev.obj (.far)
                  008407b0    00000090                   : exit.obj (.far)
                  00840840    00000058     emac_loopback_2DSP.obj (.far)
                  00840898    00000034     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.far)
                  008408cc    00000008     rts64plus.lib : _lock.obj (.far)
                  008408d4    00000008                   : memory.obj (.far)

.const     0    008408e0    000003e6     
                  008408e0    000002c0     emac_loopback_2DSP.obj (.const)
                  00840ba0    00000101     rts64plus.lib : ctype.obj (.const:__ctypes_)
                  00840ca1    00000023                   : _printfi.obj (.const)
                  00840cc4    00000002                   : fputs.obj (.const)

.cinit     0    00840cc8    00000274     
                  00840cc8    000000a0     emac_loopback_2DSP.obj (.cinit)
                  00840d68    0000005c     rts64plus.lib : defs.obj (.cinit)
                  00840dc4    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840dc8    0000005c                   : lowlev.obj (.cinit)
                  00840e24    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840e28    0000002c     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.cinit)
                  00840e54    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840e58    0000002c     rts64plus.lib : memory.obj (.cinit)
                  00840e84    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840e88    0000002c                   : exit.obj (.cinit)
                  00840eb4    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840eb8    0000001c     csl_c6482_bc.lib : _csl_cache.o (.cinit)
                  00840ed4    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840ed8    0000001c     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcResource.o (.cinit)
                  00840ef4    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840ef8    0000001c     rts64plus.lib : _lock.obj (.cinit)
                  00840f14    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840f18    0000000c     csl_c6482_bc.lib : csl_emac.o (.cinit)
                  00840f24    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                  00840f28    0000000c     rts64plus.lib : fopen.obj (.cinit)
                  00840f34    00000008     --HOLE-- [fill = 0]

.cio       0    00840f40    00000120     UNINITIALIZED
                  00840f40    00000120     rts64plus.lib : trgmsg.obj (.cio)

.switch    0    00841060    000000e0     
                  00841060    0000003c     csl_c6482_bc.lib : csl_devGetHwStatus.o (.switch)
                  0084109c    00000038                      : csl_tmrHwControl.o (.switch)
                  008410d4    0000001c                      : csl_devHwControl.o (.switch)
                  008410f0    0000001c     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcHwControl.o (.switch)
                  0084110c    00000014     csl_c6482_bc.lib : csl_mdio.o (.switch)
                  00841120    00000010     csl_c64xplus_intc.lib : csl_intcOpen.o (.switch)
                  00841130    00000010     rts64plus.lib : frcdivd.obj (.switch)

.bss       0    00841140    0000008c     UNINITIALIZED
                  00841140    00000054     csl_c64xplus_intc.lib : _csl_intcResource.o (.bss:csl_section:intc)
                  00841194    00000024     emac_loopback_2DSP.obj (.bss)
                  008411b8    0000000c     Emac_Int_setup.obj (.bss)
                  008411c4    00000008     csl_c6482_bc.lib : _csl_cache.o (.bss:csl_section:cache)


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

address    name
--------   ----
00841140   $bss
00841140   .bss
00800200   .data
00831800   .text
0083dfc0   C$$EXIT
0083d6a4   C$$IO$$
0083de20   _CACHE_setL1dSize
0083de60   _CACHE_setL1pSize
0083dea0   _CACHE_setL2Size
0083dee0   _CSL_devGetBaseAddress
00837640   _CSL_devGetHwStatus
00837160   _CSL_devHwControl
0083e000   _CSL_devInit
0083d6c0   _CSL_devOpen
0083cdc0   _CSL_intcClose
0083b1d8   _CSL_intcGlobalDisable
0083b1b8   _CSL_intcGlobalEnable
0083b24c   _CSL_intcGlobalExcepClear
0083b224   _CSL_intcGlobalExcepEnable
0083b238   _CSL_intcGlobalExtExcepEnable
0083b210   _CSL_intcGlobalNmiEnable
0083b1f8   _CSL_intcGlobalRestore
0083e040   _CSL_intcHookIsr
00834920   _CSL_intcHwControl
00836380   _CSL_intcInit
0083b170   _CSL_intcInterruptClear
0083b150   _CSL_intcInterruptDisable
0083b130   _CSL_intcInterruptEnable
0083b18c   _CSL_intcInterruptRestore
0083b180   _CSL_intcInterruptSet
008381e0   _CSL_intcOpen
0083b1a4   _CSL_intcQueryInterruptStatus
0083dc00   _CSL_tmrGetBaseAddress
0083b260   _CSL_tmrGetHwSetup
008378a0   _CSL_tmrHwControl
00837b00   _CSL_tmrHwSetup
0083ce80   _CSL_tmrOpen
0083e060   _CSL_tscEnable
0083e068   _CSL_tscRead
00840848   _DestMAC
00834ce0   _EMAC_close
0083b3a0   _EMAC_getStatus
00832e00   _EMAC_open
00839d00   _EMAC_sendPacket
00837d60   _EMAC_serviceCheck
0083b4c0   _EMAC_setReceiveFilter
008373e0   _EMAC_timerTick
008411a0   _EmacControlRegs
00832858   _EmacHwInt
00838608   _EmacInterruptEnd
00838500   _EmacInterruptsInitialization
0084119c   _EmacRegs
00838420   _EmacTimerInitialization
00832ac0   _EmacTimerTick
00840850   _FreeQueue
0083cf40   _HOSTclose
0083bf40   _HOSTlseek
0083b940   _HOSTopen
0083c640   _HOSTread
0083a080   _HOSTrename
0083c700   _HOSTunlink
0083c7c0   _HOSTwrite
008411ac   _LinkStatus
00840840   _LocalMAC
008411b0   _LocalTicks
0083c880   _MDIO_close
0083df20   _MDIO_getStatus
00835740   _MDIO_initPHY
0083d760   _MDIO_open
008337c0   _MDIO_timerTick
0084085c   _RxQueue
00840f40   __CIOBUF_
008411c8   __CSL_cacheEmifState
008411c4   __CSL_cachebusyState
00841140   __CSL_intcAllocMask
00841144   __CSL_intcCpuIntrTable
00839b20   __CSL_intcDispatcher
00838ec0   __CSL_intcEvent0Dispatcher
008390e0   __CSL_intcEvent1Dispatcher
00839300   __CSL_intcEvent2Dispatcher
00839520   __CSL_intcEvent3Dispatcher
00841190   __CSL_intcEventHandlerRecord
00841188   __CSL_intcEventOffsetMap
0083b120   __CSL_intcIvpSet
0083e020   __CSL_intcNmiDummy
0084118c   __CSL_intcNumEvents
00800000   __CSL_intcVectorTable
00001000   __STACK_SIZE
00001000   __SYSMEM_SIZE
ffffffff   ___binit__
00841140   ___bss__
ffffffff   ___c_args__
00840cc8   ___cinit__
00800200   ___data__
00800200   ___edata__
008411cc   ___end__
0083e080   ___etext__
ffffffff   ___pinit__
00831800   ___text__
0083aba0   __addd
0083dc60   __args_main
0083c020   __auto_init
0083c940   __cleanup
00840838   __cleanup_ptr
0083d7e0   __cmpd
00840ba0   __ctypes_
00839ec0   __divd
0083cfe0   __divli
0083ca00   __divu
0083a220   __divul
00838640   __divull
0083d080   __doflush
0084083c   __dtors_ptr
0083d860   __fixdi
0083d1c0   __fixdli
0083d260   __fltlid
00839740   __frcaddd
00837fa0   __frcdivd
0083ba40   __frcmpyd
008404f0   __ft_end
00840360   __ftable
0083d8e0   __llshl
0083dca0   __llshru
008408cc   __lock
0083a3c0   __mpyd
0083dce0   __negd
0083df40   __negll
0083df60   __nop
008353e0   __printfi
0083dd20   __remli
0083e080   __stack
0083dd60   __strasgi_64plus
0083dae0   __subcull
0083dda0   __subd
0083f080   __sys_memory
00840450   __tmpnams
008408d0   __unlock
0083c1e0   __wrt_ok
0083dfc0   _abort
0083bc40   _atoi
0083db40   _c_int00
0083c2c0   _close
00832828   _closeEMAC
008411a4   _devRegs
00832354   _emac2DspTest
00832678   _emacReceiveAndSendBack
00831aac   _emac_Init
0083bd40   _exit
0083b700   _fclose
0083b820   _fputc
00836080   _fputs
00836ee0   _free
0083c480   _fseek
0083192c   _gblUserInit
008411a8   _hEMAC
0083cb80   _lseek
0083cc40   _ltoa
008319c0   _main
0083aa20   _malloc
0083dba0   _memccpy
0083d3a0   _memcpy
0083c560   _memset
00801800   _packet_buffer
00800200   _packet_header
0083d960   _printf
0083b820   _putc
0083d9e0   _readmsg
0083dfe0   _remove
0083d580   _renormd
0083a700   _setvbuf
008411b4   _uiMacMode
00841198   _uiTotalPacketsReceived
00841194   _uiTotalPacketsToTransfer
0083da60   _unlink
0083cd00   _write
0083d620   _writemsg
ffffffff   binit
00840cc8   cinit
00800200   edata
008411cc   end
0083e080   etext
ffffffff   pinit


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

address    name
--------   ----
00001000   __STACK_SIZE
00001000   __SYSMEM_SIZE
00800000   __CSL_intcVectorTable
00800200   .data
00800200   ___data__
00800200   ___edata__
00800200   _packet_header
00800200   edata
00801800   _packet_buffer
00831800   .text
00831800   ___text__
0083192c   _gblUserInit
008319c0   _main
00831aac   _emac_Init
00832354   _emac2DspTest
00832678   _emacReceiveAndSendBack
00832828   _closeEMAC
00832858   _EmacHwInt
00832ac0   _EmacTimerTick
00832e00   _EMAC_open
008337c0   _MDIO_timerTick
00834920   _CSL_intcHwControl
00834ce0   _EMAC_close
008353e0   __printfi
00835740   _MDIO_initPHY
00836080   _fputs
00836380   _CSL_intcInit
00836ee0   _free
00837160   _CSL_devHwControl
008373e0   _EMAC_timerTick
00837640   _CSL_devGetHwStatus
008378a0   _CSL_tmrHwControl
00837b00   _CSL_tmrHwSetup
00837d60   _EMAC_serviceCheck
00837fa0   __frcdivd
008381e0   _CSL_intcOpen
00838420   _EmacTimerInitialization
00838500   _EmacInterruptsInitialization
00838608   _EmacInterruptEnd
00838640   __divull
00838ec0   __CSL_intcEvent0Dispatcher
008390e0   __CSL_intcEvent1Dispatcher
00839300   __CSL_intcEvent2Dispatcher
00839520   __CSL_intcEvent3Dispatcher
00839740   __frcaddd
00839b20   __CSL_intcDispatcher
00839d00   _EMAC_sendPacket
00839ec0   __divd
0083a080   _HOSTrename
0083a220   __divul
0083a3c0   __mpyd
0083a700   _setvbuf
0083aa20   _malloc
0083aba0   __addd
0083b120   __CSL_intcIvpSet
0083b130   _CSL_intcInterruptEnable
0083b150   _CSL_intcInterruptDisable
0083b170   _CSL_intcInterruptClear
0083b180   _CSL_intcInterruptSet
0083b18c   _CSL_intcInterruptRestore
0083b1a4   _CSL_intcQueryInterruptStatus
0083b1b8   _CSL_intcGlobalEnable
0083b1d8   _CSL_intcGlobalDisable
0083b1f8   _CSL_intcGlobalRestore
0083b210   _CSL_intcGlobalNmiEnable
0083b224   _CSL_intcGlobalExcepEnable
0083b238   _CSL_intcGlobalExtExcepEnable
0083b24c   _CSL_intcGlobalExcepClear
0083b260   _CSL_tmrGetHwSetup
0083b3a0   _EMAC_getStatus
0083b4c0   _EMAC_setReceiveFilter
0083b700   _fclose
0083b820   _fputc
0083b820   _putc
0083b940   _HOSTopen
0083ba40   __frcmpyd
0083bc40   _atoi
0083bd40   _exit
0083bf40   _HOSTlseek
0083c020   __auto_init
0083c1e0   __wrt_ok
0083c2c0   _close
0083c480   _fseek
0083c560   _memset
0083c640   _HOSTread
0083c700   _HOSTunlink
0083c7c0   _HOSTwrite
0083c880   _MDIO_close
0083c940   __cleanup
0083ca00   __divu
0083cb80   _lseek
0083cc40   _ltoa
0083cd00   _write
0083cdc0   _CSL_intcClose
0083ce80   _CSL_tmrOpen
0083cf40   _HOSTclose
0083cfe0   __divli
0083d080   __doflush
0083d1c0   __fixdli
0083d260   __fltlid
0083d3a0   _memcpy
0083d580   _renormd
0083d620   _writemsg
0083d6a4   C$$IO$$
0083d6c0   _CSL_devOpen
0083d760   _MDIO_open
0083d7e0   __cmpd
0083d860   __fixdi
0083d8e0   __llshl
0083d960   _printf
0083d9e0   _readmsg
0083da60   _unlink
0083dae0   __subcull
0083db40   _c_int00
0083dba0   _memccpy
0083dc00   _CSL_tmrGetBaseAddress
0083dc60   __args_main
0083dca0   __llshru
0083dce0   __negd
0083dd20   __remli
0083dd60   __strasgi_64plus
0083dda0   __subd
0083de20   _CACHE_setL1dSize
0083de60   _CACHE_setL1pSize
0083dea0   _CACHE_setL2Size
0083dee0   _CSL_devGetBaseAddress
0083df20   _MDIO_getStatus
0083df40   __negll
0083df60   __nop
0083dfc0   C$$EXIT
0083dfc0   _abort
0083dfe0   _remove
0083e000   _CSL_devInit
0083e020   __CSL_intcNmiDummy
0083e040   _CSL_intcHookIsr
0083e060   _CSL_tscEnable
0083e068   _CSL_tscRead
0083e080   ___etext__
0083e080   __stack
0083e080   etext
0083f080   __sys_memory
00840360   __ftable
00840450   __tmpnams
008404f0   __ft_end
00840838   __cleanup_ptr
0084083c   __dtors_ptr
00840840   _LocalMAC
00840848   _DestMAC
00840850   _FreeQueue
0084085c   _RxQueue
008408cc   __lock
008408d0   __unlock
00840ba0   __ctypes_
00840cc8   ___cinit__
00840cc8   cinit
00840f40   __CIOBUF_
00841140   $bss
00841140   .bss
00841140   __CSL_intcAllocMask
00841140   ___bss__
00841144   __CSL_intcCpuIntrTable
00841188   __CSL_intcEventOffsetMap
0084118c   __CSL_intcNumEvents
00841190   __CSL_intcEventHandlerRecord
00841194   _uiTotalPacketsToTransfer
00841198   _uiTotalPacketsReceived
0084119c   _EmacRegs
008411a0   _EmacControlRegs
008411a4   _devRegs
008411a8   _hEMAC
008411ac   _LinkStatus
008411b0   _LocalTicks
008411b4   _uiMacMode
008411c4   __CSL_cachebusyState
008411c8   __CSL_cacheEmifState
008411cc   ___end__
008411cc   end
ffffffff   ___binit__
ffffffff   ___c_args__
ffffffff   ___pinit__
ffffffff   binit
ffffffff   pinit

[182 symbols]
