最近做了一块POE供电模块，PD采用的是TI的TPS2375，电路图在附件中。降压电路部分用48V的稳压源测试过，是正常的，能够稳定输出12V电压。但是我将PD和转换模块组合在一起时，用万用表在P1处却检测不到48V电压。我在P1处并联一个小功率的48V用电设备。这时P1处又能量到48V电压，降压电路耶工作正常了。请问这是什么原因，我该做什么处理？

